**Fiksna/nepritrjena prirobnica za dve ravni**

za betoniranje

Cevna uvodnica z 2 fiksnima/nepritrjenima prirobnicama za vbetoniranje na izoliranih ploskih strehah z dvema tesnilnima membranama po DIN 18531.

Mere: Konstrukcija v skladu z DIN 18531 vsebuje: DIN 18531 (Streha), DIN 18532 (Povozne prometne površine), DIN 18534 (Notranji prostori), DIN 18535 (Posode).; Standardna fiksna prirobnica Øa ustreza posamezni cevni uvodnici Øi + pribl. 150 mm (pri enem prehodu, podrobnosti v prospektu)

Material: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)

Tesnjenje: Plino- in vodotesno

Oznaka za naročanje: 2FLFE DIN18531

GTIN: -

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de