**Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 4**

Tworzywo: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Zakres zastosowania: Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E, W2.1-E i W2.2-E

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Numer katalogowy: MSH PolySafe M4

Numer artykułu: 1551001004

GTIN: 4052487032506

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de