**Wielosekcyjny element surowy układu rzędów**

do budynków bez piwnic

Numer katalogowy: MSH Basic FUBO SR4 EBT

Numer artykułu: 1551008600

GTIN: 4052487204804

Marka: Hauff-Technik

Do wspólnego wprowadzenia i uszczelniania przewodów zasilających (prąd, woda, telekomunikacja, gaz). Rozmieszczenie czterech sekcji w rzędzie.

Wymiary: Szerokość: 116 mm; długość: 479 mm; Wysokość: 270 mm

Tworzywo: Segmenty ramowe rury okładzinowej: ABS; Urządzenie do ustawiania: St37

Zakres zastosowania: Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Opis: Zmienne dostosowanie wysokości do poziomu gotowej podłogi

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de