**Víz házbevezetés-kombináció**

Nyersanyag: Tömítőbetét: V2A (AISI 304 L) nemesacél; Gumi: EPDM

Alkalmazási terület: 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Tömítettség: gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Megrendelési azonosító: ROKA WF-TE-ARO DN100/110 BL960

Cikkszám: 1990800090

GTIN: 4052487054461

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de