**Afdichtingsinzet voor basiscomponent**

Rangschikking in serie

Bestelnaam: MSH Basic MBK SR3

Artikelnummer: 3030484493

GTIN: 4052487242967

Fabrikant: Hauff-Technik

Voor de gemeenschappelijk invoer en afdichting van alle nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie, gas) bij gebouwen zonder kelder, voor inbouw in het basiselement MSH Basic FUBO EBT SR3. De MSH Basic MBK SR3 wordt aangevuld met een afzonderlijk verkrijgbaar afdichtingselement voor de secties.

Afmetingen: Breedte: 379 mm; Lengte: 135 mm; Hoogte: 283 mm

Materiaal: Ankerplaat: glasvezel versterkt polyamide; Buis: glasvezelversterkt polyamide met TPE; Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen: DVGW VP 601

Kenmerken: rondom glad oppervlak voor optimale afwerking van de prefab vloer

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de