**Talna vpeljava za cevno koleno 200**

Material: PVC-U

Področje uporabe: Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E; Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Oznaka za naročanje: MSH Basic FUBO-FIX RB200

Številka artikla: 3030499294

GTIN: 4052487244084

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de