**Aftakkingsmanchet**

Vormvaste aftakkingsmanchet voor gescheiden doorvoer van transportleidingen.

Afmetingen: Øi 75 mm; Aftakking: 35°; Lengte: 250 mm

Materiaal: Manchet: EPDM; Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Kenmerken: gas- en waterdichte aftakkingsmanchet voor ribbelbuizen en gladde mantelbuizen

Bestelnaam: AMS3x75

Artikelnummer: 1510010010

GTIN: 4052487129800

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de