**地基预埋件——圆形规格**

用于不带地下室的建筑物

用于共同引入和密封所有种类的供应管线（电、水、电信、气）。 圆形规格。

材料: 穿墙套管：ABS; 地基预埋件：St37

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2; 防渗混凝土防水等级1

密封性: 气密和水密性最高1.0巴

检验/标准: DVGW VP 601

并列管路: 4

特性: 可灵活调整到竣工地板高度上

订购名称: MSH Basic FUBO EBTM

商品号: 1550100048

GTIN: 4052487030366

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de