**Spartendichtelement Wasser/Elektro**

für Ein- und Mehrspartenhauseinführungen

Geeignet für die Abdichtung von Elektrokabel oder Standardwasserleitungen und die gleichzeitige Abdichtung von Glasfaserkabel.

Maße: Anwendungsbereich 1 Kabel Øa: 32 - 34 mm, 40 oder 43 mm, 2 Kabel Øa: 7 oder 10 - 13 mm

Werkstoff: Edelstahl/EPDM

Eigenschaften: mit Segmentschnitten für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: SDEW 1x32-34/40/43+2x7/10-13

Artikelnummer: 1551001079

GTIN: 4052487127585

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de