**Tesnilni element za električno/vodno linijo**

Za eno- ali večlinijske hišne uvode

Primerno za zatesnitev električnih kablov ali standardnih cevi za vodo in hkratno zatesnitev kablov z optičnimi vlakni.

Mere: Področje uporabe: 1 kabel s Øz: od 32 do 34 mm, 40 ali 43 mm, 2 kabla s Øz 7 ali od 10 do 13 mm

Material: nerjavno jeklo/EPDM

Lastnosti: S segmenti za najširše področje uporabe

Oznaka za naročanje: SDEW 1x32-34/40/43+2x7/10-13

Številka artikla: 1551001079

GTIN: 4052487127585

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de