**Universal insulating plate module 3**

for multi-line building entry system basic variant 1 and 2

For insertion in existing perimeter insulation, combined with MSH outer sealing element module 1, module 1.2, module 6 or module 6.2.

Dimensions: OD: 320/199 mm; Insulation thickness: 50 mm

Material: Styrodur (EPS)

Item: Universal-Dämmscheibe Modul 3 für Mehrspartenhauseinführung Grundvariante 1 und 2

Features: Predetermined breaking point ensures compatibility for use with various diameters

Article Code: MSH PolySafe M3

Article number: 1551001990

GTIN: 4052487130462

Brand: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Manufacturer information**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de