**Disco de corte para aislante**

Para un corte limpio y sencillo de recesos en aislamientos perimetrales. Templado especial con dientes pulidos.

Dimensiones: Longitud de la hoja: 160 mm; Funda de cuero: 260 mm

Referencia de pedido: DMSM

Número de artículo: 1551002002

GTIN: 4052487034166

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de