**Coltello per lastre isolanti**

Per il taglio pulito e semplice delle cavità nell'isolamento perimetrale. Indurimento speciale con denti affilati.

Dimensioni: Lunghezza lama: 160 mm; Custodia in pelle: 260 mm

Identificazione d'ordine: DMSM

Codice articolo: 1551002002

GTIN: 4052487034166

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de