**Isolatieringmes**

Voor precies en eenvoudig uitsnijden van uitsparingen in perimeterisolatie. Speciaal gehard met geslepen tanden.

Afmetingen: Bladlengte: 160 mm; Leren koker: 260 mm

Bestelnaam: DMSM

Artikelnummer: 1551002002

GTIN: 4052487034166

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de