**Nóż do podkładek izolacyjnych**

Umożliwia łatwe i czyste wycinanie otworów w izolacji obwodowej. Specjalnie hartowany, ze szlifowanymi zębami.

Wymiary: Długość brzeszczotu: 160 mm; Skórzany pokrowiec: 260 mm

Numer katalogowy: DMSM

Numer artykułu: 1551002002

GTIN: 4052487034166

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de