**Tubo flessibile a spirale**

per entrate degli edifici

Il tubo flessibile a spirale Hateflex è un tubo flessibile di protezione dei cavi molto stabile, dalla superficie interna liscia per il passaggio delicato dei cavi. I relativi componenti di collegamento permettono di creare un sistema passacavi a tenuta di pressione. Tubo flessibile a spirale dall'elevata resistenza meccanica, resistente allo sfregamento e agli agenti atmosferici, dal dimensionalmente stabile e antipiegamento.

Dimensioni: Øi: 78 mm; Øa: 87 mm

Materiale: PVC duro/PVC morbido

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

Lunghezza (m): 25.0

Proprietà: sistema di condotte vuote flessibile e a tenuta di pressione (pressione esterna di 2,5 bar) con superficie interna liscia per il passaggio delicato dei cavi

Identificazione d'ordine: Hateflex14078/25000

Codice articolo: 1551114078

GTIN: 4052487156431

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de