**Spiraalslang**

voor doorvoeren

De Hateflex-spiraalslang is een flexibele, zeer stabiele kabelbescherming met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd. Spiraalslang met hoge mechanische belastbaarheid, slijtvast, weerbestendig, vormvast en bestand tegen knikken.

Afmetingen: Øi: 78 mm; Øa: 87 mm

Materiaal: Hard/zacht PVC

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Lengte (m): 25.0

Kenmerken: Drukdicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels

Bestelnaam: Hateflex14078/25000

Artikelnummer: 1551114078

GTIN: 4052487156431

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de