**Wąż spiralny**

do wprowadzeń do budynków

Rura osłonowa Hateflex to elastyczna, bardzo stabilna rura osłonowa do kabli o gładkiej powierzchni wewnętrznej zapewniającej delikatne przeciąganie kabli. Z przynależnymi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli. Wąż spiralny o wysokiej obciążalności mechanicznej, odporny na ścieranie, warunki atmosferyczne, stabilny konstrukcyjnie i odporny na załamania.

Wymiary: Øi: 78 mm; Øa: 87 mm

Tworzywo: twarde PVC / miękkie PVC

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Długość (m): 25.0

Opis: szczelny ciśnieniowo, elastyczny system rur osłonowych (ciśnienie zewnętrzne 2,5 bara) o gładkiej powierzchni wewnętrznej zapewniającej delikatne przeciąganie kabli

Numer katalogowy: Hateflex14078/25000

Numer artykułu: 1551114078

GTIN: 4052487156431

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de