**Tappo per manicotti universale**

per acqua potabile e corrente elettrica

Per la guarnizione a terra di una condotta dell'acqua Øa 63 nel tubo guaina o in tracciati di tubi vuoti di Øa 75 fino a max. Øa 90 (lisci o ondulati).

Dimensioni: Campo d'applicazione tubo Øa: 63 mm

Materiale: Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Identificazione d'ordine: MS78W 1x63

Codice articolo: 1552001001

GTIN: 4052487037327

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de