**Mandzsettadugó-készlet**

multifunkciós házbevezetéshez

Köpenycsőben vagy økülső 75 mm - max. økülső 90 mm ürescső-nyomvonalban (sima vagy bordás) lévő haszoncsövek föld felőli tömítéséhez.

Méretek: Alkalmazási terület, MS 78 - U: 1 kábel/cső: külső Ø 24 - 52 mm; Alkalmazási terület, MS 78 - KD: 1 kábel külső Ø 13 - 21 mm, 3 kábel külső Ø 7 - 13 mm, 1 kábel külső Ø 5 - 13 mm; Alkalmazási terület, gázzáró dugó: a következő belső Ø-jű védőcsövekhez használható: 63 - 78mm, haszoncső külső Ø: 32, 40 vagy 50 mm

Nyersanyag: Mandzsetták: EPDM; Szorító hevederek: V2A (AISI 304L) nemesacél; Gázzáró dugó: NBR

Tulajdonságok: szegmensgyűrű-technikával az alkalmazási területek maximalizálásához

Megrendelési azonosító: MSH ZBS1

Cikkszám: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de