**Buitenafdichtingselement module 1**

voor meervoudige huisinvoer MSH PolySafe GV1

Buitenafdichtingselement als aanvulling op de meervoudige huisinvoer PolySafe voor gebouwen zonder afdichting.

Afmetingen: passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 199 - 203 mm; Afdichtingsbreedte: 30 mm

Materiaal: Glasvezel versterkt polyamide/EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Kenmerken: Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening

Bestelnaam: MSH PolySafe M1

Artikelnummer: 1560000100

GTIN: 4052487162753

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de