**Elementos de sellado categoría agua**

para entradas de edificios de una sola línea y multi-línea

Dimensiones: Área de aplicación: 1 tubería de agua con Øa 32, 40 o 50 mm

Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio / EPDM

Propiedades: Con segmentos para un ámbito de aplicación máximo

Referencia de pedido: SDW 1x32/40/50

Número de artículo: 1560000504

GTIN: 4052487162937

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de