**Element za brtvljenje vodova za vodu**

za jednostruke i višestruke kućne uvode

Dimenzije: Područje primjene: 1 vodovodni vod s Øa 32, 40 ili 50 mm

Materijal: Poliamid ojačan staklenim vlaknima / EPDM

Značajke: sa segmentnim listićima za maksimalno područje primjene

Oznaka narudžbe: SDW 1x32/40/50

Broj artikla: 1560000504

GTIN: 4052487162937

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de