**Uniwersalny element uszczelniający do przewodów energetycznych/komunikacyjnych**

do przepustów ściennych przeznaczonych do określonych typów przewodów oraz uniwersalnych

Wymiary: zakres zastosowań: 1 kabel o Øzewn.: 26 - 30 mm, 3 kable o Øzewn. 5 - 8 mm, 2 kable o Øzewn. 7 - 13 mm

Tworzywo: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym / EPDM

Opis: z naciętymi segmentami zapewniającymi maksymalny zakres zastosowań

Numer katalogowy: SDEK 1x26-30+3x5-8+2x7-13

Numer artykułu: 1560000514

GTIN: 4052487163064

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de