**Polnilna naprava**

Za mokro vgradnjo MSH PolySafe MV (izvedba za zalivanje)

Za mokro vgradnjo večlinijskega hišnega uvoda (izvedba za zalivanje) z malto za zalivanje Hauff-Beto-Fix. Oblika zalitja pri MSH PolySafe VVR ima 3 ravnine.

Material: Polnilna plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 316L); Vpenjalna naprava: pocinkano jeklo; Površinsko tesnilo: NBR

Lastnosti: Samocentriranje s 4 nastavki

Oznaka za naročanje: MSH PolySafe VFV

Številka artikla: 1591000120

GTIN: 4052487038935

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de