**Påfyllningsanordning**

för våt installation av MSH PolySafe MV (gjutningsvariant)

För våt installation av multigenomföring för byggnader (gjutningsvariant) tillsammans med gjutmassa Hauff-Beto-Fix. Gjutningen för MSH PolySafe VVR 45° är en installation i 2 nivåer

Material: Påfyllningsplatta: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 316L); Förspänningsanordning: galvaniserat stål; Yttätning: NBR

Egenskaper: självcentrerande med 4 centreringsstift

Beställningsbeteckning: MSH PolySafe VFV45

Artikelnummer: 1591000121

GTIN: 4052487038942

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de