**Dispositivo de ajuste**

para la entrada de calefacción comunitaria a través de la losa

Dispositivo de ajuste de altura regulable para la fijación de tuberías de calefacción comunitaria. A través de un sistema de abrazaderas, las líneas de alimentación y retorno de calefacción comunitaria se pueden colocar en la posición más adecuada, y también la entrada de edificios multi-línea MSH Basic - FUBO/MB - E - R3. Gracias a ello, es posible introducir las tuberías de suministro de calefacción comunitaria, agua potable, electricidad y telecomunicaciones a través de la losa de forma compacta y ocupando poco espacio.

Dimensiones: §§Uebersetzung\_fehlt§§; §§Uebersetzung\_fehlt§§

Material: Acero St37

leer

Referencia de pedido: FUBO-FIX AV

Número de artículo: 1900500155

GTIN: 4052487153423

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de