**Dispositif d'installation**

pour entrée de chauffage urbain par la dalle base

Dispositif d'installation réglable pour fixation des conduites de chauffage urbain. Par le biais d'un système de colliers, il est possible de positionner les deux conduites de chauffage urbain, d'alimentation et de retour, et, au besoin, l'entrée de bâtiment multilignes MSH Basic - FUBO/MB - E - R3. De cette manière, l'entrée des circuits d'alimentation chauffage urbain, eau potable, électricité et télécommunications par la dalle base est ainsi compacte et peu encombrante.

Matériau: Acier St 37

leer

Code d‘article: FUBO-FIX AV

Numéro d‘article: 1900500155

GTIN: 4052487153423

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de