**Stojak**

do wprowadzania przewodów ciepłowniczych przez płytę fundamentową

Stojak o regulowanej wysokości do mocowania przewodów ciepłowniczych. System obejm umożliwia pozycjonowanie przewodów ciepłowniczych: zasilającego i powrotnego, i w razie potrzeby również przepustu uniwersalnego MSH Basic - FUBO/MB - E - R3. Pozwala to na kompaktowe, niezajmujące wiele miejsca wprowadzanie przez płytę fundamentową przewodów zasilających ciepłowniczych, wodociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych.

Tworzywo: stal St37

leer

Numer katalogowy: FUBO-FIX AV

Numer artykułu: 1900500155

GTIN: 4052487153423

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de