**Golvgenomföringssystem rörbåge 160**

för fjärrvärmeledningar

För dragning och tätning av fjärrvärmeledningar genom basplattan. Positionering med separat klämsystem på monteringsanordning för fjärrvärme och för kombination med spiralslangsystem och tätningselement.

Mått: Radie rörbåge: 1 000 mm

Material: PVC

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 1; Vattentät betong, exponeringsklass 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Beställningsbeteckning: MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

Artikelnummer: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de