**Buitenafdichtingselement module 1**

voor meervoudige huisinvoer stadsverwarming, basisvariant 1

Uitbreidingsmodule van de meervoudige huisinvoer voor de stadsverwarming (wandinbouw) voor gebouwen zonder bouwwerkafdichting.

Afmetingen: passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 299 - 302 mm; Afdichtingsbreedte: 30 mm

Materiaal: Spuitgegoten aluminium met KTL-coating/EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1

Kenmerken: Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening

Bestelnaam: MSH FW Basic M1

Artikelnummer: 1933005000

GTIN: 4052487126618

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de