**Universal-Dämmscheibe Modul 3**

für Fernwärme-Mehrspartenhauseinführung Grundvariante 1 und 2

Zum Einsetzen in vorhandene Perimeterdämmung, in Kombination mit dem Außendichtelement MSH-FW Modul 1, Modul 5 oder Modul 6.

Maße: Øa: 440/299 mm; Dämmstärke: 50 mm

Werkstoff: Styrodur EPS

Eigenschaften: durch Sollbruchstelle für verschiedene Durchmesser einsetzbar

Bestellbezeichnung: MSH FW Basic M3

Artikelnummer: 1933005200

GTIN: 4052487126632

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de