**Külső tömítőelem, 6. modul**

1. és 2. távfűtés-alapkivitelhez

Magfuratokban történő tömítéshez dupla/szendvicspanel falak esetében. A 90 mm tömítőszélességnek köszönhetően a 6. modul a dupla/szendvicspanel fal betonzsaluzatát, valamint a helyszíni betont is tömíti.

Méretek: a következő belső Ø-jű magfurathoz/védőcsőhöz használható: 299 - 302 mm; Tömítőszélesség: 90 mm; Behelyezési mélység: 115 mm

Nyersanyag: Nyomásos öntéssel készült alumínium KTL-bevonattal/ EPDM

Terhelés: Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

Tulajdonságok: a beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan biztonságos

Megrendelési azonosító: MSH FW Basic M6

Cikkszám: 1933005500

GTIN: 4052487126656

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de