**Manchetpluggen**

voor stadsverwarming

Voor het afdichten aan de onderzijde van een stadsverwarmingsleiding in de mantelbuis of het net lege buizen.

Afmetingen: Toepassingsgebied: stadsverwarmingsleiding met Øa 75, 90 of 110 mm; voor mantelbuis of lege buis: Øa 125 mm

Materiaal: Manchet: EPDM; Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Kenmerken: groot toepassingsgebied door segmentringtechniek

Bestelnaam: MS125FW 1x75/90/110

Artikelnummer: 1933005700

GTIN: 4052487126717

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de