**Víz házbevezetés-kombináció**

alápincézett épületekhez

Schuck DN 50 gyártmányú víz házbevezetés-kombináció 100 mm belső ∅-jű magfuratokban vagy védőcsövekben történő használatra.

Méretek: Magfurat/védőcső belső Ø: 100 mm; Falvastagság: 240 - 700 mm

Nyersanyag: Tömítőbetét: V2A (AISI 304 L) nemesacél; Gumi: EPDM

Terhelés: Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

Tömítettség: gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Megrendelési azonosító: HS W-PE-AG-90°-ARO DN50 R2 BL1000

Cikkszám: 1990500145

GTIN: 4052487054256

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de