**Husgenomföringskombination för vatten**

för byggnader med källare

Husgenomföringskombination för vatten av märket Schuck DN 50 för användning i kärnborrningar eller foderrör ∅i 100 mm.

Mått: Kärnborrning/foderrör Øi: 100 mm; Väggtjocklek: 240–700 mm

Material: Tätningsinsats: Rostfritt stål V2A (AISI 304); Gummi: EPDM

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 2; Vattentät betong, exponeringsklass 1

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Beställningsbeteckning: HS W-PE-AG-90°-ARO DN50 R2 BL1000

Artikelnummer: 1990500145

GTIN: 4052487054256

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de