**Kombinacija kućnih priključnih uvoda za vodu**

za zagrade bez podruma

Kombinacija kućnih uvoda za vodu marke Schuck DN 50 za ugradnju u osnovni umetak ADS 100 - FUBO - DN 50.

Materijal: Brtveni umetak: nehrđajući čelik V2A (AISI 304 L); Guma: EPDM

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Artikl: Gebäudeeinführung Wasser

Oznaka narudžbe: HS W-PE-AG-ARO DN50 BL700

Broj artikla: 1990500150

GTIN: 4052487054270

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de