**Husinföringskombination för gas**

för byggnader med källare

Husinföringskombination för gas med gasarmatur av märket Schuck DN 80 för användning i kärnborrningar eller foderrör ∅i 150 mm.

Mått: Kärnborrning/foderrör Øi: 150 mm; Väggtjocklek: 240–800 mm

Material: Tätningsinsats: Rostfritt stål V2A (AISI 304); Gummi: EPDM

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 2; Vattentät betong, exponeringsklass 1

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Beställningsbeteckning: HSB SKIBFGTN-PESS-PE100-TE DN80 BL1480

Artikelnummer: 1990800010

GTIN: 4052487054430

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de