**Huisinvoercombinatie gas**

voor gebouwen met kelder

Gas-huisinvoercombinatie met gasarmatuur fabricaat Schuck DN 100 voor gebruik in boringen of doorvoerbuizen ∅i 200 mm.

Afmetingen: Boring/doorvoerbuis Øi: 200 mm; Wanddikte: 240 - 800 mm

Materiaal: Afdichtinzetstuk: roestvrijstaal V2A (AISI 304 L); Rubber: EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Artikelen: Gebäudeeinführung Gas für unterkellerte Gebäude

Bestelnaam: HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN100 BL1540

Artikelnummer: 1990800020

GTIN: 4052487054447

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de