**Huisinvoercombinatie water**

voor gebouwen met kelder

Water-huisinvoercombinatie fabricaat Schuck DN 100 voor gebruik in boringen of doorvoerbuizen ∅i 200 mm.

Afmetingen: Boring/doorvoerbuis Øi: 200 mm; Wanddikte: 240 - 700 mm

Materiaal: Afdichtinzetstuk: roestvrijstaal V2A (AISI 304 L); Rubber: EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Bestelnaam: ROKA WF-TE-ARO DN100/110 BL960

Artikelnummer: 1990800090

GTIN: 4052487054461

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de