**建筑物水管组合式引入装置**

用于带地下室的建筑物

Schuck生产的建筑物水管组合式引入装置DN 100，安装在墙体开孔或穿墙套管∅i 200毫米中。

尺寸: 墙体开孔/穿墙套管Øi：200mm; 适合壁厚：240 - 700mm

材料: 密封插入件：不锈钢V2A（AISI 304 L）; 橡胶：EPDM

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2; 防渗混凝土防水等级1

密封性: 气密和水密性最高1.0巴

订购名称: ROKA WF-TE-ARO DN100/110 BL960

商品号: 1990800090

GTIN: 4052487054461

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de