**Husinföringskombination för gas**

för byggnader utan källare

Husgenomföringskombination för gas av märket Schuck DN 80 för installation i obearbetad komponent ADS 150 - FUBO - DN 80.

Mått: Tätningsinsats Øa: 150 mm

Material: Tätningsinsats: Rostfritt stål V2A (AISI 304); Gummi: EPDM

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 2; Vattentät betong, exponeringsklass 1

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Artikel: Gebäudeeinführung Gas

Beställningsbeteckning: HSFLEX SKIDFG-PE100-OSCHR-TE DN80 BL4900

Artikelnummer: 1990800100

GTIN: 4052487054492

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de