**Kombinirani hišni uvod za vodo**

Za stavbe brez kleti

Kombinirani hišni uvod za vodo znamke Schuck DN 80 za vgradnjo v pripravo ADS 150 - FUBO - DN 80.

Mere: Øz tesnilnega vložka: 150 mm

Material: Tesnilni vložek: nerjavno jeklo V2A (AISI 304 L); Guma: EPDM

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2; Vodotesni beton, razred obremenitve 1

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Artikel: Gebäudeeinführung Wasser

Oznaka za naročanje: HSFLEX WF-PE-ARO DN80/DPE90 BL4970

Številka artikla: 1990800110

GTIN: 4052487054508

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de