**Brtveni element**

s principom manžeta za plastična spiralna crijeva

Brtveni element s principom manžeta za plastična spiralna crijeva. Za primjenu u zidnoj uvodnici i plastičnoj prirubnici HSI150 i za povezivanje plastičnih spiralnih crijeva. Brtvljenje se vrši pomoću principa manžeta, pri čemu se gumena spojnica-manžeta sa steznim trakama steže na brtveni element i plastično spiralno crijevo.

Materijal: Brtveni element: polikarbonat; Zatezna matica: smjesa PC/PBT; Manžeta: EPDM; Stezne trake: W4

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

Artikl: Systemdeckel

Značajke: mehaničko fiksiranje (bajonet) i brtvljenje (zatezna matica) djeluju neovisno; Sustav bajoneta sa stražnjim zaporom i protuvijcima (osiguranje od samostalnog otvaranja)

Oznaka narudžbe: KES MA150 D

Broj artikla: 2125810000

GTIN: 4052487058070

Proizvod: Hauff-Technik

**Tehnički crteži**

[KES MA150 D (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D_20230811_074030907.PDF)

[KES MA150 D (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D.DWG)

Strg+Klick na poveznicu za otvaranje u pretraživaču

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de