**copertura di sistema**

con tecnica del manicotto per tubi di protezione per cavi a spirale in plastica

Copertura di sistema con tecnologia a manicotti per tubi flessibili a spirale in plastica. Per l'impiego in passaggio impermeabile e flangia in plastica HSI150 e per il collegamento di tubi flessibili a spirale in plastica. La guarnizione viene effettuata con la tecnica del manicotto, dove un manicotto in gomma viene fissato alla copertura di sistema e al tubo flessibile a spirale in plastica tramite nastri di serraggio.

Materiale: Copertura di sistema: policarbonato; Dado di fissaggio: mix PC/PBT; Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: W4

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

Articoli: Systemdeckel

Proprietà: il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente; Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)

Identificazione d'ordine: KES MA150 D

Codice articolo: 2125810000

GTIN: 4052487058070

Produttore: Hauff-Technik

**Disegni tecnici**

[KES MA150 D (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D_20230811_074030907.PDF)

[KES MA150 D (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D.DWG)

Ctrl + Fare clic sul collegamento per aprire nel browser

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de