**Manguito de conexión de tubería**

para conectar canales de cables lisos

Manguito elástico y mecánicamente estable para la transición de manguera espiral Hateflex 14150 a canales de cables lisos con ∅a 160 mm.

Material: Manguito: EPDM; Correas de sujeción: W4

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

Artículo: Rohranschlussmanschette

Referencia de pedido: KES150 MA160-172/140-163

Número de artículo: 2125812000

GTIN: 4052487058100

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de