**Manšeta za priključitev cevi**

Za priključitev gladkih kabelskih zaščitnih cevi

Mehansko stabilna elastična manšeta za priključitev spiralne cevi Hateflex 14150 na gladko kabelsko zaščitno cev s ∅z 160 mm.

Material: Manšeta: EPDM; Vpenjalni trakovi: W4

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 2,5 bar

Artikel: Rohranschlussmanschette

Oznaka za naročanje: KES150 MA160-172/140-163

Številka artikla: 2125812000

GTIN: 4052487058100

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de