**Rohranschlussmanschette**

zum Anschluss von glatten Kabelschutzrohren

Mechanisch stabile und elastische Manschette für den Übergang vom Hateflex-Spiralschlauch 14150 auf glatte Kabelschutzrohre mit Øa 125 mm.

Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbänder: W4; Adapterring: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Artikel: Rohranschlussmanschette

Bestellbezeichnung: KES150 MA160-172/140-163 AR126

Artikelnummer: 2125813000

GTIN: 4052487058124

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de