**Manchet**

voor de kabelafdichting aan het uiteinde van de spiraalslang

Voor montage aan het uiteinde van de Hateflex-spiraalslang 14150. In combinatie met de wisselinzet WE160 z/d, die in de manchet wordt ingebouwd, kunnen kabels met rubberperstechniek worden afgedicht.

Materiaal: Spanbanden: W4; Manchet: EPDM

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Artikelen: Manschette

Bestelnaam: KES150 MA160-172/140-163 WE

Artikelnummer: 2125817100

GTIN: 4052487120937

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de