**Cevni priključek**

Za priključitev na izvrtino oz. cevno uvodnico

Za priključitev spiralne cevi Hateflex 14150 na izvrtino oz. cevno uvodnico. Cevni nastavek se z manšeto poveže s cevjo. Zatesnitev na steno je izvedena z dodatnim gumijastim tesnilom.

Mere: Øz cevnega nastavka: 160 mm; Štrleča dolžina cevnega nastavka približno 440 mm

Material: Manšeta: EPDM; Cevni priključek: PVC; Vpenjalni trakovi: W4

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 2,5 bar

Artikel: Rohranschluss zur Adaption des Kunststoffspiralschlauches

Oznaka za naročanje: KES150 MA160-172/140-163 SET

Številka artikla: 2125818000

GTIN: 4052487058278

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de